**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ**

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение**

**высшего профессионального образования**

**«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций**

**им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»**

**Факультет инфокоммуникационных сетей и систем**

**Лабораторная работа**

по дисциплине

**«Сетевые технологии»**

Выполнил студент группы ИКПИ-14

Хохлов Т. В.

Принял и проверил:

Авдонькин Н. Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Санкт-Петербург

2015 г

**Вариант 23.**

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011 011110000111100101111010011110100111100101111000 011110000111100101111010011110100111100101111000

0000000000011010

01001000011011110111010101110011011101000110111101101110001011000010000001110111011001010010000001101000011000010111011001100101001000000110000100100000011100000111001001101111

01100010011011000110010101101101

Кадр выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preamble | Dest add | Src add | Len | Payload | CS |
| AAAAAAAA  AAAAAAAB | 78797A7A7978 | 78797A7A7978 | 1A | 486F7573746F  6E2C20776520  6861766520612  070726F | 626C656D |

Из чего можно сделать вывод, что кадр – “RAW” 802